Załącznik nr 1 do umowy………………………….

**Przegląd kwartalny - konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napadu   
w budynku Sądu Rejonowego w ……………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres prac przeglądowych  (raz na kwartał) | Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę: | | | UWAGI:  Diagnoza nieprawidłowości/ sugerowany sposób postępowania | |
| prawidłową | | nieprawidłową |
| 1 | sprawdzenia instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej |  | |  |  | |
| 2 | sprawdzenia poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie |  | |  |  | |
| 3 | sprawdzenia zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich |  | |  |  | |
| 4 | sprawdzenia czy zasilacze główne i rezerwowe pracują   i są sprawne |  | |  |  | |
| 5 | sprawdzenia centrali i jej obsługi zgodnie z instrukcją |  | |  |  | |
| 6 | sprawdzenia poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu |  | |  |  | |
| 7 | sprawdzenia poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego |  | |  |  | |
| 8 | sprawdzenia systemu w zakresie gotowości do pracy |  | |  |  | |
| 9 | sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów |  | |  |  | |
| 10 | sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu |  | |  |  | |
| 11 | sprawdzenie i konserwacja zasilania awaryjnego (akumulatorów) |  | |  |  | |
| 12 | sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz puszek połączeniowych |  | |  |  | |
| 13 | sprawdzenie stanu połączeń giętkich |  | |  |  | |
| 14 | sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń |  | |  |  | |
| 15 | sprawdzenie sprawności działania systemów poprzez wywołanie próbnego alarmu |  | |  |  | |
| 16 | Sprawdzanie działania centrali SSP zgodnie z DTR |  | |  |  | |
| 17 | Sprawdzenie zdatności centrali SSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych sterowanie i monitoringu innych urządzeń oraz usunięcie przyczyn alarmów technicznych z tych urządzeń |  | |  |  | |
| 18 | Sprawdzanie wszystkich przycisków pożarowych ROP |  | |  |  | |
| 19 | sprawdzenie działania centrali SSWiN w stanie rozbrojenia, dozoru, alarmu |  | |  |  | |
| 20 | sprawdzenie poprawności działania czujek ruchu zgodnie z zaleceniami producenta w tym podłączenie, zamocowanie, kompletność, zabrudzenie elementów, zasięg działania, prawidłowość adresacji i konfiguracji |  | |  |  | |
| Inne prace / uwagi: | | |  | | |  | |
| Potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac przeglądowych:  Pieczątka firmowa / podpis / data | | | Osoba odbierająca protokół: | | |  | |