Załącznik nr 1 do umowy………………………….

**Przegląd kwartalny - konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, włamania i napadu
w budynku Sądu Rejonowego w ……………………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp.   | Zakres prac przeglądowych (raz na kwartał)   | Po wykonaniu czynności stwierdzono pracę:  | UWAGI: Diagnoza nieprawidłowości/ sugerowany sposób postępowania  |
| prawidłową  | nieprawidłową  |
| 1 |  sprawdzenia instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej |   |   |   |
| 2 |  sprawdzenia poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie |   |   |   |
| 3 |   sprawdzenia zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich |   |   |   |
| 4 |  sprawdzenia czy zasilacze główne i rezerwowe pracują  i są sprawne |    |   |   |
| 5 |  sprawdzenia centrali i jej obsługi zgodnie z instrukcją |   |   |   |
| 6 |  sprawdzenia poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu |   |   |   |
| 7 |  sprawdzenia poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego |    |   |   |
| 8 |  sprawdzenia systemu w zakresie gotowości do pracy |   |   |   |
| 9 |  sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wchodzących w skład systemów |   |   |   |
| 10 |  sprawdzenie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu |    |   |   |
| 11 |  sprawdzenie i konserwacja zasilania awaryjnego (akumulatorów) |   |   |   |
| 12 | sprawdzenie stanu izolacji przewodów oraz puszek połączeniowych |   |   |   |
| 13 | sprawdzenie stanu połączeń giętkich |  |  |  |
| 14 | sprawdzenie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń |  |  |  |
| 15 | sprawdzenie sprawności działania systemów poprzez wywołanie próbnego alarmu |  |  |  |
| 16  | Sprawdzanie działania centrali SSP zgodnie z DTR |  |  |  |
| 17 | Sprawdzenie zdatności centrali SSP do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych sterowanie i monitoringu innych urządzeń oraz usunięcie przyczyn alarmów technicznych z tych urządzeń |  |  |  |
| 18 | Sprawdzanie wszystkich przycisków pożarowych ROP |  |  |  |
| 19 | sprawdzenie działania centrali SSWiN w stanie rozbrojenia, dozoru, alarmu |  |  |  |
| 20 | sprawdzenie poprawności działania czujek ruchu zgodnie z zaleceniami producenta w tym podłączenie, zamocowanie, kompletność, zabrudzenie elementów, zasięg działania, prawidłowość adresacji i konfiguracji |  |  |  |
| Inne prace / uwagi:      |  |  |
|  Potwierdzenie prawidłowo wykonanych prac przeglądowych: Pieczątka firmowa / podpis / data  |  Osoba odbierająca protokół:  |  |